**目录**

1 , Caross 卡络斯 --------------------------------------------------------------------------1

2, Hiwave 海悟------------------------------------------------------------------------------2

3, Iteaq 艾特网能 ------------------------------------------------------------------------5

4 , Stulz 世图兹 --------------------------------------------------------------------------6

5 , Vertiv 维谛 ----------------------------------------------------------------------------7

6 ,StationAir 科士达 ----------------------------------------------------------------------8

7,MatrixAir科士达 -----------------------------------------------------------------------9

8,YmkSDA依米康SDA ------------------------------------------------------------------10

9 YmkSCA依米康SCA ------------------------------------------------------------------11

公共报警编号:

240=与空调链接有误=disconnected with air conditioner

241=空调有故障，不能开机=Air conditioning is faulty

242=不能自动开机，要通过空调面板开机=can't be started automatically

248=没找到可用备机=No available spare found

249=备机已启动， 自己关不掉=Can't close yourself

250=备机已启动=Standby started

1, Caross 卡络斯

品牌编号: 1

警报编号:

1=送风探头故障

2=冷切出水/翅片一探头故障

3=冷却回水/翅片二探头故障

4=火灾报警

5=回风温度探头故障

6=回风湿度探头故障

7=水溢报警

8=水浸报警

9=低湿报警

10=高湿报警

11=低温报警

12=高温报警

13=压缩机一高压

14=压缩机一低压

19=外风机一过载

21=压缩机二高压

22=压缩机二低压

27=外风机二过载

45=制热保护

48=冷却水泵过载

49=冷却水流开关

58=送风温度过高过低

63=电源故障

64=失风报警

65=滤网堵塞

66=高电流报警

67=低电流报警

70=水质软报警

71=手动排水报警

73=FSC1 高压报警

74=FSC2 高压报警

2, Hiwave 海悟

品牌编号: 2

警报编号:

017=电源故障

018=相序错误

019=缺相错误

020=电加热保护

021=加湿器报警

022=烟雾报警

023=水浸报警

024=湿膜低水位报警

025=湿膜水位开关故障

026=EEPROM故障

027=远程通讯故障

028=手操器通讯故障

029=本地联网通讯故障

030=扩展板通讯故障

031=远程内温探头故障

032=滤网堵塞报警

033=风机1转速反馈故障

034=风机2转速反馈故障

035=风机3转速反馈故障

036=风机4转速反馈故障

037=风机5转速反馈故障

038=风机6转速反馈故障

039=风机7转速反馈故障

040=风机8转速反馈故障

041=风机过载故障

042=气流丢失故障

043=高温报警

044=低温报警

045=高湿报警

046=低湿报警

047=送风高温报警

048=送风低温报警

049=回风温度探头1故障

050=回风温度探头2故障

051=回风温度探头3故障

052=回风湿度探头故障

053=送风温度1探头故障

054=送风温度2探头故障

055=送风温度3探头故障

056=送风湿度探头故障

065=系统1高压保护

066=系统1低压保护

067=高压开关1故障

068=低压开关1故障

069=内管温1探头故障

070=排气温度1探头故障

071=系统1蒸发温度过低

072=系统1排气高温

073=系统1变频驱动故障

074=系统1变频驱动通讯故障

075=系统1压力传感器故障

081=系统2高压保护

082=系统2低压保护

083=高压开关2故障

084=低压开关2故障

085=内管温2探头故障

086=排气温度2探头故障

087=系统2蒸发温度过低

088=系统2排气高温

089=系统2变频驱动故障

090=系统2变频驱动通讯故障

091=系统2压力传感器故障

104=室外机一变频驱动通讯故障

105=室外机一室外温度传感器故障

106=室外机一压力传感器故障

107=室外机一系统高压保护

108=室外机一系统低压保护

112=室外机一变频驱动故障

132=室外机一与室内机通讯故障

136=室外机二变频驱动通讯故障

137=室外机二室外温度传感器故障

138=室外机二压力传感器故障

139=室外机二系统高压保护

140=室外机二系统低压保护

144=室外机二变频驱动故障

164=室外机二与室内机通讯故障

178=泵柜一氟泵高扬程锁定告警

179=泵柜一氟泵低扬程锁定告警

180=泵柜一氟泵流量不足锁定告警

181=泵柜一氟泵进口温感故障

182=泵柜一氟泵出口温感故障

183=泵柜一氟泵进口压力传感器故障

184=泵柜一氟泵出口压力传感器故障

185=泵柜一相序错误

186=泵柜一氟泵进口过冷度过小锁定告警

187=泵柜一氟泵出口温度过低锁定告警

188=泵柜一EEPROM故障

196=泵柜一与室内机通讯故障

210=泵柜二氟泵高扬程锁定告警

211=泵柜二氟泵低扬程锁定告警

212=泵柜二氟泵流量不足锁定告警

213=泵柜二氟泵进口温感故障

214=泵柜二氟泵出口温感故障

215=泵柜二氟泵进口压力传感器故障

216=泵柜二氟泵出口压力传感器故障

217=泵柜二相序错误

218=泵柜二氟泵进口过冷度过小锁定告警

219=泵柜二氟泵出口温度过低锁定告警

220=泵柜二EEPROM故障

228=泵柜二与室内机通讯故障

3, Iteaq 艾特网能

品牌编号: 3

警报编号:

60=送风温度故障

61=高温报警

62=低温报警

63=高湿报警

64=低湿报警

65=高压报警

66=高压锁定

69=低压报警

70=低压锁定

71=防雷告警

73=排气报警

74=排气锁定

75=加湿过流

77=内风机故障

78=地板溢水

79=气流丢失

81=加湿器故障

82=加热器故障

84=回风温度故障

85=回风湿度故障

88=冷凝压力故障

90=烟感告警

91=缺相告警

92=相序错误

97=远程关机报警

98=电源丢失报警

99=组网失败报警

4 , Stulz 世图兹

品牌编号: 4

警报编号:

0=漏水报警

1=相序报警

2=火灾报警

3=回风温度太高报警

4=回风湿度太高报警

5=送风温度太高报警

6=送风湿度太高报警

7=水温温度太高报警

8=回风温度太低报警

9=回风湿度太低报警

10=送风温度太低报警

11=送风湿度太低报警

12=水温温度太低报警

13=回路 1 高压/压缩机报警

14=回路 1 低压报警

15=回路 2 高压/压缩机报警

16=回路 2 低压报警

17=电加热报警

18=风机报警

19=空气过滤网报警

20=水泵34 报警

21=水泵 4 报警

22=加湿器报警

23=回路 1 低压报警

24=回路 2 低压报警

5 , Vertiv 维谛

品牌编号: 5

警报编号:

0=高压报警

1=低压报警

2=高温报警

3=低温报警

4=高湿报警

5=低湿报警

6=电源故障报警

7=短周期报警

8=用户自定义1报警

9=用户自定义2报警

10=主风机维护报警

11=加湿器维护报警

12=过滤网维护报警

13=通讯故障报警

14=盘管冻结报警

15=加湿器故障报警

16=传感器板丢失报警

17=排气温度故障报警

18=电源丢失故障报警

19=电源过欠压报警

20=电源缺相报警

21=电源频率偏移报警

22=地板溢水报警

23=节能卡故障

6 , StationAir 科士达

品牌编号: 6

警报编号:

1=排气探头故障

4=湿度探头故障

5=室内温度故障

6=高压报警

7=低压报警

10=电加热过载

12=低温报警

13=高温报警

14=风机过载或电源故障

16=外风机失效

17=继电器故障

#0x6300 --- Kstar MatrixAir

1=漏水告警=en

2=高温告警=en

3=低温告警=en

4=高湿告警=en

5=低湿告警=en

6=压缩机1高压告警=en

7=压缩机1高压锁定告警=en

8=压缩机2高压告警=en

9=压缩机2高压锁定告警=en

10=压缩机1低压告警=en

11=压缩机1低压锁定告警=en

12=压缩机2低压告警=en

13=压缩机2低压锁定告警=en

14=压缩机1排气告警=en

15=压缩机1排气锁定告警=en

16=压缩机2排气告警=en

17=压缩机2排气锁定告警=en

18=室内风机故障告警=en

19=组网软件版本不匹配告警=en

20=气流丢失告警=en

21=滤网脏堵告警=en

22=加湿器故障告警=en

23=电加热器故障告警=en

24=送风湿感故障告警=en

25=送风温感故障告警=en

26=回风温感故障告警=en

27=回风湿感故障告警=en

28=蒸发器1出口温感故障告警=en

29=蒸发器2出口温感故障告警=en

30=蒸发器1出口压力传感故障告警=en

31=蒸发器2出口压力传感故障告警=en

33=烟火告警=en

35=电源故障告警=en

36=组网故障告警=en

42=室外机1风机故障告警=en

43=室外机2风机故障告警=en

49=加湿水阀故障告警=en

50=室内风机运行时间告警=en

51=压缩机1运行时间告警=en

52=压缩机2运行时间告警=en

53=电加热1运行时间告警=en

54=电加热2运行时间告警=en

55=加湿运行时间告警=en

#0x7300 -- YMKSDA

2=送风温度告警=送风温度告警

3=室外温度探头故障=室外温度探头故障

4=回风湿度探头故障=回风湿度探头故障

5=送风温度探头故障=送风温度探头故障

6=回风温度探头故障=回风温度探头故障

7=低湿告警=低湿告警

8=高湿告警=高湿告警

9=低温告警=低温告警

10=高温告警=高温告警

11=空气过滤网=空气过滤网

12=加热器过载=加热器过载

13=风机过载=风机过载

14=气流丢失=气流丢失

15=压缩机低压=压缩机低压

16=压缩机高压=压缩机高压

17=水流开关告警=水流开关告警

18=压缩机2低压=压缩机2低压

19=压缩机2高压=压缩机2高压

20

21

22

23

24=烟雾告警=烟雾告警

25=用户告警=用户告警

26=溢流告警=溢流告警

27

28

29=进水温度过高=进水温度过高

30=无加湿电流=无加湿电流

31=加湿器缺水=加湿器缺水

32=加湿器电流过大=加湿器电流过大

#0x7300 -- YMKSCA

1=回风高温告警=en

2=回风低温告警=en

3=回风高湿告警=en

4=回风低湿告警=en

5=送风高温告警=en

6=送风低温告警=en

9=MODBUS板硬件故障=en

10=MODBUS板通讯故障=en

12=风机故障=en

18=风机超时=en

24=压机1高压=en

25=压机1高压锁死=en

26=压机1低压=en

27=压机1低压锁死=en

30=压机1短周期=en

31=压机1超时=en

32=压机2超时=en

33= 压机2高压=en

34=压机2低压=en

35=压机2低压锁死=en

38=压机2短周期=en

39=压机2超时=en

40=加湿器大电流=en

42=加湿器干烧=en

43=加湿器超时=en

44=加热器过载=en

45=加热器1超时=en

46=加热器2超时=en

47=掉电告警=en

48=相序错误=en

49=电源频率偏高=en

50=电源频率偏低=en

51=A相过压=en

52=B相过压=en

53=C相过压=en

54=A相欠压=en

55=B相欠压=en

56=C相欠压=en

57=A相缺相=en

58=B相缺相=en

59=C相缺相=en

60=气流丢失告警=en

61=过滤网超时=en

62=过滤网堵塞=en

63=远程关机=en

64=漏水告警=en

65=群控异常=en

69=烟雾告警=en

70=自定义告警=en

82=加湿器故障=en

84=加湿器过载=en