**目录**

1 , CAB\_DED --------------------------------------------------------------------------1

2, CAB\_JPMC--------------------------------------------------------------------------2

3, CAB\_SPM32 ------------------------------------------------------------------------3

1, CAB\_DED

电量仪型号编号: 1

警报编号:

1=继电器1闭合 2=继电器2闭合 3=继电器3闭合 4=继电器4闭合

17=开关量1输入

18=开关量2输入 19=开关量3输入 20=开关量4输入 21=开关量5输入 22=开关量6输入 23=开关量7输入 24=开关量8输入 25=开关量9输入 26=开关量10输入 27=开关量11输入 28=开关量12输入

2, CAB\_JPMC

彩屏型号编号: 2

警报编号:

1=jpmc输入故障

2=jpmc输出故障

3=jpmc通讯故障

3, CAB\_SPM32

电量仪型号编号: 3

警报编号:

1=过压

2=欠压 3=过流 4=欠流 5=频率过高 6=频率过低 7=总有功功率过高 8=电压缺相 9=开关量1断 10=总有功需量过高