**目录**

1 , Caross 卡络斯 --------------------------------------------------------------------------1

2, Hiwave 海悟------------------------------------------------------------------------------2

3, Iteaq 艾特网能 ------------------------------------------------------------------------3

4 , Stulz 世图兹 --------------------------------------------------------------------------4

5 , Vertiv 维谛 ----------------------------------------------------------------------------5

6 ,StationAir 科士达 ----------------------------------------------------------------------6

7,MatrixAIr 科士达 ----------------------------------------------------------------------7

8,YmkSDA & SCA 依米康 ----------------------------------------------------------8

1, Caross 卡络斯

品牌编号: 1

运行状态编号:

1=送风机

2=压缩机一

3=压缩机二

4=电加热一

5=电加热二

6=除湿阀/能量阀/电加热三/独立除湿

7=加湿电极

8=冷凝风机一

9=冷凝风机二/故障2

10=进水阀

11=排水阀

12=恒温恒湿

13=恒温

14=送风

2, Hiwave 海悟

品牌编号: 2

运行状态编号:

1=制冷

2=制热

3=加湿

4=除湿

5=待机

6=有停机故障

7=手动关机

8=主机

9=备机

10=断网

11=干节点关机

13=压缩机1 启动

14=压缩机2 启动

15=泵柜1 启动

16=泵柜2 启动

3, Iteaq 艾特网能

品牌编号: 3

运行状态编号:

1=制冷

2=加热

3=加湿

4=除湿

5=本地关机

6=远程关机

7=监控关机

8=组网待机

9=电源保护

10=气流保护

11=压机锁定

12=系统开机

4 , Stulz 世图兹

品牌编号: 4

运行状态编号:

1=机组开机

2=制冷

3=加热

4=加湿

5=除湿

6=压缩机 1 运行

7=压缩机 2 运行

8=电加热1 运行

9=电加热2 运行

10=电加热3 运行

11=干冷器 1 运行

12=水泵 3 运行

13=水泵 4 运行

14=加湿器运行

15=风机运行

5 , Vertiv 维谛

品牌编号: 5

运行状态编号:

1=风机

2=制冷

3=加热

4=加湿

5=除湿

6=关机

7=运行

8=待机

9=锁定

10=单机

11=备机

12=主机

13=高压锁定

14=低压锁定

15=排气锁定

6 , StationAir 科士达

品牌编号: 6

运行状态编号:

1=室内风机

2=电加热

3=压缩机

4=加湿器

7, MatrixAir 科士达

品牌编号: 6

运行状态编号:

1=室外风机1

2=室外风机2

3=室内风机

4=压缩机1

5=压缩机2

6=电加热1

7=电加热2

8=加湿器

9=制冷

10=加热

11=加湿

12=除湿

8, YmkSDA & SCA 依米康

品牌编号: 7

运行状态编号:

1=风机=风机

2=制热=制热

3=制冷=制冷

4=加湿=加湿

5=除湿=除湿