AYI9管理卡(盒)

固件升级方法


1,从 www.ayi9.com网站下载"UPS监控APP(PC电脑WINDOWS版"




然后, 根据所使用的UPS的机器品牌, 准备好要升级的管理卡固件程序.

2,确保PC电脑和UPS管理卡(盒)在同一个网段内.

运行下载的软件: monitor.exe (有的电脑要以"管理者身份"运行);




3,点"重新搜索", 找到要升级的UPS:



4, 选择"更新固件"

将新固件程序复制到弹出的新窗口里.



然后, 管理卡会自动重新启动, 启动以后,刷新上面的窗口,如果为新固件了,说明升级成功.

特别注意: 在升级的过程中, 要保持管理盒或UPS的正常运转和网络的顺畅!!!